Региональный этап Национального конкурса

профессионального мастерства «Строймастер-2019»

в номинации «Лучший Штукатур»

г. Оренбург – 2019г.

**Порядок проведения конкурса «Лучший штукатур» в форме независимой оценки квалификации**

**Трудовая функция**: Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних поверхностей зданий и сооружений.

**Трудовое действие**: Нанесение штукатурных растворов на внутренние поверхности здания.

**Практический этап** представлен следующим техническим заданием:

На стене из кирпичной кладки установить штукатурные маяки, произвести все виды необходимых работ для оштукатуривания поверхности гипсовой штукатуркой Кнауф-Ротбанд, произвести оштукатуривание оконных или дверных откосов. Общая площадь оштукатуривания не менее 3 м.кв

Модуль 1 - оконный или дверной проем;

Модуль 2 – стена с внутренним или внешним углом

 **Время выполнения задания практического этапа 4,0 часа.**

**Место выполнения задания** – внутреннее помещение;

**Материально-техническое обеспечение мероприятия**:

* Конструкторская и технологическая документация;
* Расходные материалы

Штукатурная смесь гипсовая Кнауф-Ротбанд

Грунтовка

Маячковый профиль

Профиль угловой 25х25

* Механизированный и ручной инструмент

Штукатурный миксер (N ≥ 800ВТ)

Удлинитель строительный с заземлением

Подмости

Кельма (шпатель) (трауфель) 120х350мм

Шпатель 100 мм

Кельма для внутренних углов

Кельма для внешних

Кельмиа отделочника

Сокол 250х250

Терка 140х280

Мастерок трапеция 120х180 мм

Щетка макловица

Ножницы

Ведро 20 л

Емкость для разведения раствора объемом 60 л

* Контрольно-измерительный инструмент

Отвес

Уровень (1,5 м )

Угольник строительный (длина сторон не менее 250 мм)

Шаблоны (угольники) для оштукатуривания оконных откосов

Правило трапеция 1,5

Допускается использование участником своего рабочего и мерительного инструмента.

***Средства индивидуальной защиты участники приносят с собой***

Допускается применение сертифицированных средств измерения, включая лазерную и цифровую технику. Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

**Определяющие критерия при подведении итогов**:

* Объем выполненных работ
* Качество выполненных работ
* Качество растворной смеси штукатурки
* Соблюдения требований охраны труда
* Культура производства и рациональная организация рабочего места